
                                     ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

                            АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СУДОХОДСТВА  
                                                                                           РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 178
                                                                на 08:00 часов 16 сентября 2026 года 

район действия Стрелецкое (3020,0 км) – Арбузный Яр (2877,0/2883,0 км)   
                    Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета(см):


	Вод. посты
	     Уровень воды, см
	  t,

   воды
	Вод. посты
	    Уровень воды, см
	t,

   воды

	Астрахань


	    240

	  
	  Верхнелебяжье
	              299
	

	Енотаевка


	   131
	   
	   Черный Яр
	       132
	   


                Наименьшие габариты судового хода на открытых для судоходства участках ВВП: 

	Участок
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	     Арбузный Яр - Сероглазка
	                52
	380
	100

	      Сероглазка – Стрелецкое 
	               93,3
	        380
	         100


                                           ДЕЛЬТА РЕКИ ВОЛГА:              
	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	Рукав Бузан (54,0 – 68,0 км) освещаемая
	                14
	380
	80


              Высота пролетов мостов «м»

	Астраханский вододелитель (2985,0 км)
	  21,45


          Внутренние водные пути и подходы, указанные в атласе ЕГС ЕЧ РФ том 7 изд. 2016 года и в карте      

          Дельты реки Волга изд. 2003 года, в пределах деятельности Астраханского РГС и С

          и не внесенные в радиобюллетень, не обслуживаются.

          Навигационная обстановка находится на штатном месте согласно атласа ЕГС ЕЧ РФ

          том 7 изд. 2016 года, за исключением:  
          Временно отсутствует буй № 63

          Действуют как «Перевал» створы «прием сверху» на 2912,0 км
           Внимание судоводителей!  На перекате Селитренный (2915,0 - 2926,75 км) судовой ход  

          смещён в сторону правого берега. Обставлен соответствующими буями:
          красными - №№ 67, 69; 72 белыми - №№ 68, 70, 71, 73, 77. 
          Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования

          судна при использовании навигационных карт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   ЛЭДВ                                                    [image: image1.png]


                                    Самойличенко А. К.                      
