
                                     ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

                            АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СУДОХОДСТВА  
                                                                                           РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 219
                                                                на 08:00 часов 27 октября 2026 года 

район действия Стрелецкое (3020,0 км) – Арбузный Яр (2877,0/2883,0 км)   
                    Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета(см):


	Вод. посты
	     Уровень воды, см
	  t,

   воды
	Вод. посты
	    Уровень воды, см
	t,

   воды

	Астрахань


	    252
	  
	  Верхнелебяжье
	              316
	

	Енотаевка


	   155
	   
	   Черный Яр
	       190
	   


                Наименьшие габариты судового хода на открытых для судоходства участках ВВП: 

	Участок
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	     Арбузный Яр - Сероглазка
	                52
	380
	100

	      Сероглазка – Стрелецкое 
	               93,3
	        380
	         100


                                           ДЕЛЬТА РЕКИ ВОЛГА:              
	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	Рукав Бузан (54,0 – 68,0 км) освещаемая
	                14
	380
	80


              Высота пролетов мостов «м»

	Астраханский вододелитель (2985,0 км)
	  21,28


          Внутренние водные пути и подходы, указанные в атласе ЕГС ЕЧ РФ том 7 изд. 2016 года и в карте      

          Дельты реки Волга изд. 2003 года, в пределах деятельности Астраханского РГС и С

          и не внесенные в радиобюллетень, не обслуживаются.

          Навигационная обстановка находится на штатном месте согласно атласа ЕГС ЕЧ РФ

          том 7 изд. 2016 года, за исключением:  
          Временно отсутствуют буи: № 63, 73 
          Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования      
           судна при использовании навигационных карт
          В связи с неисправностью Финляндского железнодорожного моста на реке Нева проход

          судов в разведенный пролет невозможен. О сроках возобновления прохода будет сообщено

          дополнительно. Проход судов под мостом возможен с максимальным надводным           

          габаритом до 9,48 м. Точный надводный габарит на конкретное время уточнять у диспетчера     

          ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Просим судовладельцев учитывать данный факт при

          планировании рейсов судов в сторону портов Балтики и в обратном направлении.
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