
РОСМОРРЕЧФЛОТ 

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

ВЯТСКИЙ РАЙОН ВОДНЫЙ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА

РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 140 на   08.00 часов   «16» сентября 2026 года

р. Вятка: г. Киров – устье (р. Кама)

1. Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета (см)

	Наимен. вод.поста
	Уровень,

 см
	Прибыло/

убыло, см
	Наимен.

 вод.поста
	Уровень,

 см
	Прибыло/

убыло, см

	Киров
	-144
	+1
	Котельнич
	35
	0

	Аркуль
	50
	-1
	В.Поляны
	40
	0


2. Наименьшие габариты судового хода на открытых для судоходства участках водных путей, согласно Распоряжения Росморречфлота  « Об установлении категорий внутренних водных путей… в навигацию 2026 года» по ФБУ « Администрации Волжского бассейна».

Внутренние водные пути и подходы, указанные в карте р.Вятка, издания 1993 года, от г.Киров до устья и не внесённые в радиобюллетень Вятского РВПиС, не обслуживаются.

Наименьшая глубина водных путей указана без учета глубин на акваториях причалов. Глубины на акваториях причалов необходимо уточнять у владельцев причалов.

	Наименование водных путей 

с гарантированными габаритами
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	г. Киров (685 км) – г. Киров (675 км)
	10
	65
	40

	г. Киров (675 км) – г. Киров (670 км) 
	5
	65
	50

	г. Киров (670 км) – 652 км
	18
	60
	40

	535,1 км – 534 км
	1.1
	130
	40

	Вятские Поляны (102 км) – 68 км
	34
	120
	50

	Наименование водных путей 

без гарантированных габаритов
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	652 км – 535,1 км
	116,9
	60
	40

	534 км – затон Аркульского судостроительного завода (279 км)
	255
	60
	40

	Затон Аркульского суд. завода (279 км) – В.Поляны (102 км)
	177
	60
	40

	68 км - устье (р. Кама)
	68
	115
	50


3. Подмостовые габариты судоходных  пролетов мостов в «м»

	Наименование моста
	Судоходный пролет
	Габари-ты по высоте, м
	Наименование моста
	Судоходный пролет
	Габари-ты по высоте, м 

	Кировский
	1 прол. от левого берега
	15,54
	Буйский
	1 прол. от правого берега

2 прол. от правого берега
	20,90
18,40

	Филейский
	1 прол. от правого берега
	18,52
	В.Полянский ж/д
	2 прол. от левого берега
	20,10

	Гирсовский
	1,2 прол. от правого берега
	16,89
	В.Полянский а/д
	2 прол. от правого берега
	22,77

	Котельнический
	2 прол. от правого берега
	20,00
	Мамадышский
	2 прол. от правого берега
	22,34

	Советский
	2 прол. от правого берега
	20,50
	
	
	


4. Места производства дноуглубительных работ:

675 км - за правой кромкой судового хода работает земснаряд «Портовый-2».
5. Навигационная обстановка находится на штатных местах согласно карте р. Вятка, издания 1993 года.
6. ВНИМАНИЕ СУДОВОДИТЕЛЕЙ:

168 км – установлен наплавной мост, связь по УКВ-радиосвязи, 5 канал, позывной моста "БТТ-30";  сотовая связь: 89127260329, 89128257754.
Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании электронных навигационных карт.
Нормативная и контактная информация размещена на сайте ФБУ «Администрация  Волжского  бассейна»
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Ведущий инженер-диспетчер Вятского РВПиС                                     Анфилатова Е.В.

