
РОСМОРРЕЧФЛОТ 

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

ВЯТСКИЙ РАЙОН ВОДНЫЙ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА

РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 118 на   08.00 часов   «25» августа 2026 года

р. Вятка: г. Киров – устье (р. Кама)

1. Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета (см)

	Наимен. вод.поста
	Уровень,

 см
	Прибыло/

убыло, см
	Наимен.

 вод.поста
	Уровень,

 см
	Прибыло/

убыло, см

	Киров
	-135
	+6
	Котельнич
	34
	0

	Аркуль
	60
	+2
	В.Поляны
	46
	0


2. Наименьшие габариты судового хода на открытых для судоходства участках водных путей, согласно Распоряжения Росморречфлота  « Об установлении категорий внутренних водных путей… в навигацию 2026 года» по ФБУ « Администрации Волжского бассейна».

Внутренние водные пути и подходы, указанные в карте р.Вятка, издания 1993 года, от г.Киров до устья и не внесённые в радиобюллетень Вятского РВПиС, не обслуживаются.

Наименьшая глубина водных путей указана без учета глубин на акваториях причалов. Глубины на акваториях причалов необходимо уточнять у владельцев причалов.

	Наименование водных путей 

с гарантированными габаритами
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	г. Киров (685 км) – г. Киров (675 км)
	10
	85
	40

	г. Киров (675 км) – г. Киров (670 км) 
	5
	85
	50

	г. Киров (670 км) – 652 км
	18
	80
	40

	535,1 км – 534 км
	1.1
	130
	40

	Вятские Поляны (102 км) – 68 км
	34
	130
	50

	Наименование водных путей 

без гарантированных габаритов
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	652 км – 535,1 км
	116,9
	80
	40

	534 км – затон Аркульского судостроительного завода (279 км)
	255
	70
	40

	Затон Аркульского суд. завода (279 км) – В.Поляны (102 км)
	177
	65
	40

	68 км - устье (р. Кама)
	68
	125
	50


3. Подмостовые габариты судоходных  пролетов мостов в «м»

	Наименование моста
	Судоходный пролет
	Габари-ты по высоте, м
	Наименование моста
	Судоходный пролет
	Габари-ты по высоте, м 

	Кировский
	1 прол. от левого берега
	15,45
	Буйский
	1 прол. от правого берега

2 прол. от правого берега
	20,80
18,30

	Филейский
	1 прол. от правого берега
	18,43
	В.Полянский ж/д
	2 прол. от левого берега
	20,04

	Гирсовский
	1,2 прол. от правого берега
	16,80
	В.Полянский а/д
	2 прол. от правого берега
	22,71

	Котельнический
	2 прол. от правого берега
	20,01
	Мамадышский
	2 прол. от правого берега
	21,98

	Советский
	2 прол. от правого берега
	20,40
	
	
	


4. Места производства дноуглубительных работ

675 км - за правой кромкой судового хода работает земснаряд «Портовый-2».

5. Навигационная обстановка находится на штатных местах согласно карте р.Вятка, издания 1993 года, за исключением:

На участке Вятские Поляны (102км)-68 км реки Вятка отсутствуют навигационные знаки: 

-Ходовой знак 96,2 км;

- Смещены со штатных мест и находятся у левого берега красные буи №28,№33
На участке 68км-0км реки Вятка отсутствуют навигационные знаки:
- Красный буй №24,№4;

-Перевальный знак на 40,5 км,13,1км,5,6км;

- Ходовой знак 31,7 км

6.ВНИМАНИЕ СУДОВОДИТЕЛЕЙ:

168 км – установлен наплавной мост, связь по УКВ-радиосвязи, 5 канал, позывной моста "БТТ-30";  сотовая связь: 89127260329, 89128257754.
Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании электронных навигационных карт.

Нормативная и контактная информация размещена на сайте ФБУ «Администрация Волжского бассейна»[image: image1.png]Osceesf



    

Инженер-диспетчер Вятского РВПиС          
                                         Охлопкова О.И.
