                                                                       РОСМОРРЕЧФЛОТ
ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

САМАРСКИЙ РАЙОН ВОДНЫЙ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА
РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 169 на 08.00 часов «16» сентября 2026 года. 
Самарский шлюз – Балаковский шлюз, р. Самара (6 км – устье).
1. Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета (абс. отм. м., БС)

	Нижний бьеф Самарского г/у
	28.91
	Сызрань

	28.14

	Зольное
	28.62
	Хвалынск 
	28.09

	Самара
	28.51
	Верхний бьеф Саратовского г/у
	28.08


	Алексеевка (р.Самара)
	28.48

	
	


2. Наименьшие габариты судового хода («см/м»), на открытых для судоходства участках ВВП

	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	Самарский шлюз-Тольятти
	5
	400
	100

	Тольятти – Федоровский створ
	10
	400
	100

	Федоровский створ – Балаковский шлюз
	326
	400
	200


Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ т.6 ч. 2 изд. 2018 года в пределах Саратовского водохранилища не внесенные в радиобюллетень Самарского РВПиС, НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ
	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	
	
	
	

	р. Сок (3-6 км) (не освещ.)
	3
	360
	30

	Левобережный с/х к пассажирскому порту 1734-1738 км (осв.)
	4
	320
	50

	р. Самара (6 км- устье (р.Волга) (не освещ)
	6
	260
	40

	Рождественская воложка(1732-1736км) (освещ)
	4
	300
	30

	Подход к прист. Рождествено (пристань-9 км Рождественской воложки) (освещ.)
	2
	300
	30

	Подход к причалам порта Сызрань (причалы -1857км) (не освещ.)
	4
	360
	50

	Подход к причалам нефтебазы (причалы-1867 км) (освещ.)
	7
	вход
	

	                                                                                     
	
	380
	50

	                                                    
	
	выход
	

	
	
	400
	50


3. Высота пролетов мостов в «м»

	р.Самара 4,4км (автодорожный)
	18.9
	р.Сок 3,5 км (автодорожный)
	        16.9

	р.Самара 5,2км (Фрунзенский)
	19.0
	р.Волга 1833,2км (Сызранский (Александровский) ж/д)
	15.8

	р.Самара 6,3км (ж/д)
	11.8
	р.Волга 2003,3км (автодорожный)
	17.4


Навигационная обстановка на участке Тольятти - Балаковский шлюз находится на штатных местах.
ВНИМАНИЕ СУДОВОДИТЕЛЕЙ:
1. В навигацию 2026 года введен в эксплуатацию шлюз №24 Самарского РГСиС, у которого отсутствует нижние причальные направляющие стенки. Необходимо принять меры по безопасному прохождению шлюзов. 
2. р. Волга, левобережный судовой ход (1738 км городской рукав) наименьшая глубина у разделительного буя №4 270 см.
3. Крупнотоннажным судам убавлять ход: на перекате Кольцовский 1789 – 1791 км р. Волга и перекат Переволокский 1802 – 1806 км р. Волга.

4. На 1820.8-1821.8 км р. Волга выставлены дополнительные буи без номеров: Два черных (огонь зеленый постоянный) и два красных (огонь красный постоянный) судовой ход смещен к правому берегу. За левой и правой кромками судового хода ведутся подводно-технические работы.
5. р. Волга, на траверзе 1843.5 км основного судового хода у правого берега проводятся работы по наведению наплавного ж/д моста. Судоводителям принять меры осторожности.
6. На дополнительном судовом ходу ответвляющего от основного судового хода р. Волга на 1886 км ведущего к хлебным причалам, в границах 0,0-1,5 км и 4,5-5,5 км выставлены 4 неосвещаемых навигационных знака (3 красных и 1 черный). Габариты пути на данных участках - глубина:400 см, ширина:50 м.

7. Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании навигационных карт.
8. На левом берегу р.Безенчук 2,8 км ведется строительство причала, выставлен дополнительный черный буй без номера (огонь зеленый постоянный).
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