                                                                       РОСМОРРЕЧФЛОТ
ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

САМАРСКИЙ РАЙОН ВОДНЫЙ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА
РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 147 на 08.00 часов «25» августа 2026 года. 
Самарский шлюз – Балаковский шлюз, р. Самара (6 км – устье).
1. Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета (абс. отм. м., БС)

	Нижний бьеф Самарского г/у
	28.56
	Сызрань

	28.11

	Зольное
	28.57
	Хвалынск 
	28.14

	Самара
	28.52
	Верхний бьеф Саратовского г/у
	28.18


	Алексеевка (р.Самара)
	28.52

	
	


2. Наименьшие габариты судового хода («см/м»), на открытых для судоходства участках ВВП

	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	Самарский шлюз-Тольятти
	5
	400
	100

	Тольятти – Федоровский створ
	10
	400
	100

	Федоровский створ – Балаковский шлюз
	326
	400
	200


Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ т.6 ч. 2 изд. 2018 года в пределах Саратовского водохранилища не внесенные в радиобюллетень Самарского РВПиС, НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ
	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	Глубина, см
	Ширина, м

	
	
	
	

	р. Сок (3-6 км) (не освещ.)
	3
	370
	30

	Левобережный с/х к пассажирскому порту 1734-1738 км (осв.)
	4
	320
	50

	р. Самара (6 км- устье (р.Волга) (не освещ)
	6
	260
	40

	Рождественская воложка(1732-1736км) (освещ)
	4
	300
	30

	Подход к прист. Рождествено (пристань-9 км Рождественской воложки) (освещ.)
	2
	300
	30

	Подход к причалам порта Сызрань (причалы -1857км) (не освещ.)
	4
	360
	50

	Подход к причалам нефтебазы (причалы-1867 км) (освещ.)
	7
	вход
	

	                                                                                     
	
	370
	50

	                                                    
	
	выход
	

	
	
	390
	50


3. Высота пролетов мостов в «м»

	р.Самара 4,4км (автодорожный)
	18.9
	р.Сок 3,5 км (автодорожный)
	        17.0

	р.Самара 5,2км (Фрунзенский)
	19.0
	р.Волга 1833,2км (Сызранский (Александровский) ж/д)
	15.8

	р.Самара 6,3км (ж/д)
	11.8
	р.Волга 2003,3км (автодорожный)
	17.3


Навигационная обстановка на участке Тольятти - Балаковский шлюз находится на штатных местах.
ВНИМАНИЕ СУДОВОДИТЕЛЕЙ:
1. В навигацию 2026 года введен в эксплуатацию шлюз №24 Самарского РГСиС, у которого отсутствует нижние причальные направляющие стенки. Необходимо принять меры по безопасному прохождению шлюзов. 
2. На 1689,5 км р. Волга выставлен красный буи без номера, (огонь красный постоянный), ограждает работу плавкрана «Ганц – 65».
3. р. Волга, левобережный судовой ход (1738 км городской рукав) наименьшая глубина у разделительного буя №4 260 см.
4. Крупнотоннажным судам убавлять ход: на перекате Кольцовский 1789 – 1791 км р. Волга и перекат Переволокский 1802 – 1806 км р. Волга.

5. На 1820.8-1821.8 км р. Волга выставлены дополнительные буи без номеров: Два черных (огонь зеленый постоянный) и два красных (огонь красный постоянный) судовой ход смещен к правому берегу. За левой и правой кромками судового хода ведутся подводно-технические работы.
6. р. Волга, на траверзе 1843.5 км основного судового хода у правого берега проводятся работы по наведению наплавного ж/д моста. Судоводителям принять меры осторожности.
7. На дополнительном судовом ходу ответвляющего от основного судового хода р. Волга на 1886 км ведущего к хлебным причалам, в границах 0,0-1,5 км и 4,5-5,5 км выставлены 4 неосвещаемых навигационных знака (3 красных и 1 черный). Габариты пути на данных участках - глубина:400 см, ширина:50 м.

8. Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании навигационных карт.
Вед. инженер-диспетчер Самарского РВПиС                [image: image1.jpg]
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т. 8 927 294 15 40                                
