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[bookmark: _GoBack]НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА
филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 133   на 08-00 час. 25 августа 2026 г.
Хопылево – Чебоксарский шлюз, р. Ока

Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета (абс.отм.м):
	Ярославль
	84.07
	Кострома
	83.96
	ГГЭС ВБ
	83.75

	ГГЭС  НБ
	66.42
	Балахна
	65.23
	Сормово
	64.28

	Н. Новгород
	64.07
	Васильсурск
	63.20
	ЧГЭС ВБ
	63.22

	ЧГЭС НБ
	52.73
	Горбатов
	66.62
	Новинки
	64.20


 Наименьшие габариты судовых ходов (в см/м), на открытых для судоходства участках, согласно «Категорий водных путей в навигацию 2026 года» Распоряжения Росморречфлота от 27.03.2026 г. № АТ-58-р.
Внутренние водные пути, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ том 5 изд. 2014 г., Карте р. Ветлуга изд. 1986 г., в пределах Горьковского, Чебоксарского водохранилищ, р. Унжа, р. Ока, р. Ветлуга, р. Сура и не внесенные в Радиобюллетень, не обслуживаются.
Наименьшая глубина на участках водных путей указана без учета глубин на акваториях причалов и водных подходах к ним, данные глубины необходимо уточнять у владельцев причалов.
	Наименование водного пути
	Протяженность,
км
	Глубина,
см
	Ширина,
м

	р. Волга Хопылево – Кинешма
	250
	400
	100 

	Кинешма – Городецкие шлюзы 13,14
	141
	400 
	150 

	Городецкие шлюзы 13,14 – 15,16
	2
	400 
	100 

	Городецкий шлюз – Городец 
	3
	240-360
	40-80 

	Городец – Балахна
	19
	240-360
	50-100 

	Балахна – Н. Новгород
	32
	335-400
	100 

	Н. Новгород – Работки
	62
	400 
	100 

	Работки – Чебоксарский шлюз
	217
	400 
	150 

	р. Ока: канал Сейма – Дзержинск
	14
	        170
	60

	Дзержинск – Автозавод
	32
	200
	 70

	Автозавод – устье (р.Волга)
	12
	350
	 75

	Дополнительные судовые хода, подходы, убежища

	Кинешемская гавань, 709 км  (неосвещаемая)
	2
	250 
	40 

	подход к убежищу Чкаловск, 837 км (освещаемая)
	2
	400 
	100 

	вход в затон Борской базы флота, 920,5 км (неосвещаемая)
	2
	250  
	30 

	подход к пристани Макарьево, 995 км (неосвещаемая)
	1
	350 
	50 

	р. Ветлуга (подход к обстановочной базе) (неосвещаемая)
	11
	200 
	30 


Судоходные пролеты мостов (высота, м)
	Юбилейный, 515 км
	21.38
	Борские мосты, 901,2-901,3 км
	25.42

	Железнодорожный, 518,4 км
	19.43
	Гнилицкий, 25,2 км вниз/вверх
	28.10/26.75

	Октябрьский, 519,2 км
	19.43
	Сартаковский, 22 км
	26.30

	Костромской а/дорожный, 601 км
	16.04
	Мызинский, 10,4 км
	41.10

	Костромской ж/дорожный, 603 км
	17.14
	Молитовский, 4,5 км вниз/вверх
	30.00/28.70

	старое устье реки Кострома, 2,3 км
	13.04
	Совмещ. метромост, 2,3 км
	24.20

	Кинешемский мост, 700,2 км
	18.64
	Совмещ. мост (Гребневский пролет)
	18.50

	река Кинешемка
	12.24
	Окский, 1,2 км вниз/вверх
	17.20 /22.90

	ГГЭС шлюз №13
	15.19
	Окский (Гребневский пролет)
	16.30

	ГГЭС шлюз №14
	15.22
	 
	 



Глубины на рейдах, см
	Городецкий, правый берег
	290
	Городецкие, левый берег
	350

	Кочергинский
	330
	Балахнинские
	365


Места производства дноуглубительных работ: 
з/с «Профессор Лукин» – Верхний Ревякский перекат.
з/с «Волжский-517 – Средний Ревякский перекат. 
                                                                                                           
Навигационная обстановка находится на штатных местах, согласно Атласа ЕГС ЕЧ РФ том 5, изд. 2014 г., за исключением:
р. Волга:
507 км – установлены буи знак «Опасности» правого берега (огонь красный двух проблесковый) и буй знак «Опасности» левого берега (огонь зеленый двух проблесковый), ограждающие места производства работ.Буи временно не освещаются.
523,0 и 525,5 км – выставлены два красных и два белых кромочных буя без № (огни проблесковые) ограждающие месторождение.
599,7 км – левый берег, установлен буй знак «Опасности» (огонь зеленый двух проблесковый) ограждающий оголовок водозабора.
659,4 км – правый берег, установлен красный кромочный буй без № (огонь красный проблесковый), ограждающий акваторию причала.
699,0 – правый берег, установлен красный кромочный буй без № (огонь красный проблесковый) и буй знак «Опасности» (огонь красный двух проблесковый), ограждающий оголовок водозабора.
773,7 км – правый берег, установлен буй знак «Опасности» (огонь красный двух проблесковый), ограждающий подводное препятствие.
791,3 км – левый берег выставлены два неосвещаемых буя без №, чёрный и красный – заход к пристани «Сокольское».
852,3-856,2 км – расхождение   и обгон судов и составов запрещены!
853,1-854,5 км – выставлены два красных и четыре белых кромочных буя без № (огни проблесковые) ограждающие места производства дноуглубительных работ в нижнем подходном канале Городецких шлюзов. Четыре белых буя смещены в сторону оси судового хода.
853,0-854,5 км – слева от оси судового хода производятся дноуглубительные работы земснарядом «Флориан-101».
854,5 – красный кромочный буй №294 смещён вниз на 854,7 км   и красный кромочный буй №293 с 855 км смещён на 855,2 км.
855,4 км – белый кромочный буй №292 смещён в сторону оси судового хода, ограждает место производства дноуглубительных работ.
 858,0-861,9км – слева от оси судового хода производятся дноуглубительные работы земснарядами                             «Флориан-301», «Флориан-501» и  «Флориан-701». Ответственный за безопасность судоходства в районе производства дноуглубительных работ Севастьянов И.Н. +7 910 389 51 42.
858,5-862,6 км – белый рейдовый буй №286Р и белые буи №284, №282, №280А смещены в сторону оси судового хода, ограждают места производства дноуглубительных работ.
872,8 км – временно отсутствует белый буй № 258.
904,3 км – за левой кромкой судового хода выставлены четыре белых и четыре красных кромочных буя без № (огонь постоянный), ограждающие водный подход к отвалам грунта. Ведутся работы по выгрузке грунта плавучими кранами. Ответственный за безопасность судоходства в районе отвалов грунта Соловьев С.Ю. +7 916 557 70 61.  
1064,0км – установлен дополнительный черный кромочный буй без №, огонь белый проблесковый.
р.Ока 
2,3 км   Метромост – временно не освещаются навигационные огни в оба направления.
21,3 км  левый берег – временно отсутствует знак «Расхождение и обгон запрещены».

 Внимание судоводителям!
507,0 км – в период с 04 по 27 августа проведение тренировок с полным перекрытием движения судов! Дата и время очередных перекрытий:  25 августа с 10-20 до 13-00 час, 26 августа с 13-20 до 15-00 час, 27 августа с 10-20 до 12-00 часов Ответственное лицо  Морозов Дмитрий Александрович, тел. +7 981 944 69 05.
 910,8-911,4 км левый берег – запрещено причаливание к гидротехническому сооружению (причальной стенке) протяженностью 560 метров.
916,9 - 917,2 км правый берег – запрещен подход и разгрузка на время приостановления деятельности ООО"Резонанс-НН", ООО   ФПК «Ресурс – Сервис» и "Бетонный завод "ВЕКТОР»
Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании электронных навигационных карт.
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