
                                                                    Р О С М О Р Р Е Ч Ф Л О Т                                   
                   ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ   ВОЛЖСКОГО   БАССЕЙНА   ВНУТРЕННИХ   ВОДНЫХ   ПУТЕЙ»
                                                                         САРАТОВСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА
                                          РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ    № 194  на  8:00  от 06 октября  2026 года.                                                          

                                                             Балаковский шлюз — Волгоградский шлюз 

          Уровни воды, температура воды, воздуха по постоянным водпостам Росгидромета
	
	Уровни м,абс
	
	Уровни   м, абс
	    Т,  воды
	Т, воздуха

	    В.Б.СарГЭС
	        27,92
	       Саратов
	            14,95
	        14,8
	         6

	    Н.Б.СарГЭС
	        15,49
	      Камышин
	            14,76
	       
	

	    Вольск
	        15,45
	      В.Б.ВГЭС
	            14,78
	        
	


Наименьшие габариты судового хода /см/м/ на открытых для судоходства участках ВВП.
Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ том 6 часть 2 изд.2018 года, в пределах Волгоградского водохранилища, и невнесенные в радиобюллетень Саратовским РВПиС не обслуживаются.
Наименьшая глубина водных путей указана без учета глубин на акваториях причалов. Глубины на акваториях причалов необходимо уточнять у владельцев причалов.

	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	 Глубина, см    
	Ширина, м

	Балаковский шлюз – устье р.Ревяка
	14
	            400
	       100

	Устье р.Ревяка – Саратовский мост
	144
	            400
	       200

	Саратовский мост – г.Камышин
	213
	            400
	       200   

	г.Камышин – Волгоградский шлюз
	153
	            400
	       200      

	Доп.судовой ход по Девушкиной воложке 2022,0 км неосв
	14
	            100
	        30

	Подход к пристани Маркс 2092,0 км неосвещаемый
	3
	            100  
	        30

	2157-2175 км /дополнительный с/х № 4/ освещаемый
	11
	            380
	        50

	Доп.судовой ход в.Сазанка,р.Котлубань, неосвещаемый
	10
	            150
	        50

	Подход к причалу рыбзавода,г.Энгельс, неосвещаемый
	3
	            150
	        50

	О.п.Энгельс – 2170,0 км неосвещаемый
	2
	            150
	        50

	Подход к нефтепричалу Новый Увек, освещаемый
	1
	            400
	

	Подход к нефтепричалу Увек, освещаемый
	1
	            400
	        50

	Подход к причалу Николаевский неосвещаемый
	1,5
	            250
	        50


Высота пролетов мостов:

Пристаннинский                       -   20,1  м                  Увекский  - 14,9   м 
Саратовский прием сверху     -   18,6   м
Навигационная обстановка находится в штатных местах согласно атласа ЕГС ЕЧ РФ том 6 часть 2 изд. 2018 года за исключением:
Выпущены извещения судоводителям от 1 октября 2026 года.

2032,5 км Вольский рейд выставлены два рейдовых буя с белым проблесковым огнем, ширина рейда  100 м.
2183,0 км пункт снабжения топливом, установлен дополнительный красный буй с постоянным огнем.

2184,0-2185,0 км строительство опор моста огорожено тремя красными буями, огонь красный проблесковый, и тремя черными буями, огонь зеленый проблесковый. Связь с т/х МБ-247 на 5 канале тел. 89272608771.
Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании навигационных карт.
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 Диспетчер пути                                                                                                       Баланова  М.С.

