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                    ФБУ «АДМИНИСТРАЦЙЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

                                                         САРАТОВСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА. 

                                   РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ  № 174  на  8.00 от 16 сентября  2026 года.                                            

                                          Балаковский шлюз — Волгоградский шлюз     

Уровни воды,температура воды и воздуха по постоянным водпостам Росгидромета 

	     
	Уровни м, абс

	
	Уровни м, абс
	Т, воды
	Т, воздуха

	В.Б.СарГЭС
	 28,08
	Саратов
	    14,95
	   18,6
	       16

	Н.Б.СарГЭС
	 15,65
	Камышин
	    14,82
	
	

	Вольск
	 15,54
	В.Б.ВГЭС
	    14,83
	
	


Наименьшие габариты судового хода /см/м/ на открытых для судоходства участках ВВП. 
Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ том 6 часть 2 изд. 2018 года, в пределах Волгоградского водохранилища, и невнесенные в радиобюллетень Саратовским РВПиС не обслуживаются.

Наименьшая глубина водных путей указана без учета глубин на акваториях причалов. Глубины на акваториях причалов необходимо уточнять у владельцев причалов.

	Наименование водного пути
	Протяжен.,км
	    Глубина,см    
	Ширина,м

	Балаковский шлюз – устье р.Ревяка
	14
	               400  
	      100     

	Устье р.Ревяка – Саратовский мост
	144
	               400    
	      200

	Саратовский мост – г.Камышин
	213
	               400
	      200           

	г.Камышин – Волгоградский шлюз
	153
	               400
	      200 

	Доп.суд/ ход по Девушкиной воложке 2022,0 км неосв
	14
	               100
	       30

	Подход к присани Маркс 2092,0 км неосвещаемый
	3
	               100
	       30

	2157-2175 км /дополнительный с/х № 4/ освещ
	11
	               380
	       50 

	Доп.судовой ход в р.Сазанка,р.Котлубань неосвещ
	10
	               150
	       50

	Подход к причалу рыбзавода,г.Энгельс,неосвещ
	3
	               150
	       50

	О.п.Энгельс – 2170,0 км неосвещаемый
	2
	               150
	       50

	Подход к нефтепричалу Новый Увек, освещаемый
	1
	               400
	

	Подход к нефтепричалу Увек, освещаемый

	1
	               400
	        50

	Подход к причалу Николаевский, неосвещаемый
	1,5
	               250
	        50


Высота пролетов мостов:

Пристаннинский                       -       21,0 м                   Увекский      -     15,8 м
Саратовский прием сверху      -      19,5 м
Навигационная обстановка находится в штатных местах согласно атласа ЕГС ЕЧ РФ том 6 часть 2 изд.2018 года за исключением:
2032,5 км Вольский рейд выставлены два рейдовых буя с белым поблесковым огнем, ширина рейда 100 м.
2183,0 км пункт снабжения топливом, установлен дополнительный красный буй с постоянным огнем.
2184,0-2185,0 км строительство опор моста огорожено тремя красными буями, огонь красный проблесковый, и тремя черными буями, огонь зеленый проблесковый. Связь с т/х Богатырь на 5 канале, тел. 89678272933.
2227,0-2229,0 км в светлое время суток ведутся водолазные работы. Связь с т/х Атолл.
2227,0-2229,0  км судовой ход сдвинут на 200 м к левому берегу.
Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании навигационных карт.
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Ведущий диспетчер пути                                                                                                    Мильцына Т.А

