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                   ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ   ВОЛЖСКОГО   БАССЕЙНА   ВНУТРЕННИХ   ВОДНЫХ   ПУТЕЙ»
                                                                         САРАТОВСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА
                                          РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ    № 152  на  8:00  от 25 августа  2026 года.                                                          

                                                             Балаковский шлюз — Волгоградский шлюз 

          Уровни воды, температура воды, воздуха по постоянным водпостам Росгидромета
	
	Уровни м,абс
	
	Уровни   м, абс
	    Т,  воды
	Т, воздуха

	    В.Б.СарГЭС
	        28,18
	       Саратов
	            14,91
	        22,2
	         16

	    Н.Б.СарГЭС
	        15,19
	      Камышин
	            14,88
	       
	

	    Вольск
	        15,30
	      В.Б.ВГЭС
	            14,82
	        
	


Наименьшие габариты судового хода /см/м/ на открытых для судоходства участках ВВП.
Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ том 6 часть 2 изд.2018 года, в пределах Волгоградского водохранилища, и невнесенные в радиобюллетень Саратовским РВПиС не обслуживаются.
Наименьшая глубина водных путей указана без учета глубин на акваториях причалов. Глубины на акваториях причалов необходимо уточнять у владельцев причалов.

	Наименование водного пути
	Протяженность, км
	 Глубина, см    
	Ширина, м

	Балаковский шлюз – устье р.Ревяка
	14
	            400
	       100

	Устье р.Ревяка – Саратовский мост
	144
	            400
	       200

	Саратовский мост – г.Камышин
	213
	            400
	       200   

	г.Камышин – Волгоградский шлюз
	153
	            400
	       200      

	Доп.судовой ход по Девушкиной воложке 2022,0 км неосв
	14
	            100
	        30

	Подход к пристани Маркс 2092,0 км неосвещаемый
	3
	            100  
	        30

	2157-2175 км /дополнительный с/х № 4/ освещаемый
	11
	            380
	        50

	Доп.судовой ход в.Сазанка,р.Котлубань, неосвещаемый
	10
	            150
	        50

	Подход к причалу рыбзавода,г.Энгельс, неосвещаемый
	3
	            150
	        50

	О.п.Энгельс – 2170,0 км неосвещаемый
	2
	            150
	        50

	Подход к нефтепричалу Новый Увек, освещаемый
	1
	            400
	

	Подход к нефтепричалу Увек, освещаемый
	1
	            400
	        50

	Подход к причалу Николаевский неосвещаемый
	1,5
	            250
	        50


Высота пролетов мостов:

Пристаннинский                       -   21,1  м                  Увекский  - 15,9   м 
Саратовский прием сверху     -   19,6   м
Навигационная обстановка находится в штатных местах согласно атласа ЕГС ЕЧ РФ том 6 часть 2 изд. 2018 года за исключением:
2032,5 км Вольский рейд выставлены два рейдовых буя с белым проблесковым огнем, ширина рейда  100 м.
2183,0 км пункт снабжения топливом, установлен дополнительный красный буй с постоянным огнем.

2184,0-2185,0 км строительство опор моста огорожено тремя красными буями, огонь красный проблесковый, и тремя черными буями, огонь зеленый проблесковый. Связь с т/х Богатырь на 5 канале тел. 89678272933.
2227,0-2229,0 км в светлое время суток проводятся водолазные работы. Связь с т/х Атолл.
2227,0-2229,0 км судовой ход сдвинут на 200 м к левому берегу.
2271,5 км. Морозовский створ временно не действует. 
Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании навигационных карт.
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 Диспетчер пути                                                                                                       Баланова  М.С.

