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РОСМОРРЕЧФЛОТ
ФБУ « АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛЖСКОГО  БАССЕЙНА  ВНУТРЕННИХ  ВОДНЫХ ПУТЕЙ»
ВОЛГОГРАДСКИЙ  РАЙОН  ВОДНЫХ  ПУТЕЙ  И СУДОХОДСТВА 
РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ  № 198   на  08-00 часов  6 октября 2026 г.
Волгоградский шлюз (2530,0 км)  –  Арбузный яр (2877,0/2883,0 км)
1.Уровни воды по постоянным водомерным постам  Росгидромета (в см)
	Волгоград 
	78
	Светлый Яр
	192
	Чёрный Яр
	196



 2.Наименьшие габариты судового хода (см/м), на открытых для судоходства участках  ВВП 
	участок
	протяженность  (км)
	глубина  (см)
	ширина  (м)

	Волгоградский шлюз – 2591.0 км
	60
	380
	60 - 100

	  2591.0 км - Ахтубинск
	134
	360
	60 - 100

	Ахтубинск - Арбузный яр
	159
	380
	60 - 100

	 Подход к ВДСК
	4
	380
	60 - 100



Дополнительные судовые хода
	
	протяженность  (км)
	глубина (см)
	ширина (м)

	Воложка Куропатка (освещаемая)
	12
	150
	30

	Подход к причалам нефтебазы Татьянка (освещаемая)
	5
	380
	100

	Подход к порту Ахтубинск (освещаемая)
	6
	380
	30


Высота пролётов моста в «м»
	Волгоградский мост 
	25.92


Внутренние водные пути и подходы, указанные в Атласе ЕГС ЕЧ РФ т.7 (изд. 2016 г.) 
в пределах от Волгоградского гидроузла до 2877,0 км р. Волги и не внесённые в радиобюллетень, Волгоградским РВПиС не обслуживаются.
  Обращаем внимание судоводителей на возможные перебои в работе систем позиционирования судна при использовании навигационных карт.

Места производства строительных, дноуглубительных, подводно – технических работ:
 Земснаряд «Инженер Попов» - Верхний Гусиный перекат, отвал грунта за красную кромку судового хода.

 Внимание судоводителей!   Вышло  «Извещение судоводителям  № 2»  от 01.10.26г.
Навигационная обстановка находится на штатных местах согласно Атласа ЕГС ЕЧ РФ т. 7 (изд. 2016 г.) за исключением:
   На Купоросном перекате  (2564 - 2568 км)  судовой ход смещён в сторону правого берега.  Обставлен соответствующими буями:  белыми - №№ 403, 401 и дополнительным без №;  красными -  №№ 404, 402, 400
  Нефтеналивной рейд на 2570,4 - 2571,7 км  –  не действует
  Нефтеналивной рейд на 2589,5 - 2589,7 км для судов, следующих к причалам ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка», обставлен 4-мя красными буями, огни - постоянные        
  На Нижнем Каменноярском перекате  (2679,5 - 2682,0 км) перенесены буи: красный - № 288 на 2680,2 км; белые - № 287 на 2680,7 км, № 285 на 2681,3 км. Створы «приём сверху» на 2682,1 км – сняты. Выставлены створы «приём снизу» на 2679,0 км
  На Нижнем Гусином перекате (2696,5 – 2699,0 км) судовой ход смещён в сторону левого берега. Перенесены буи: красные - № 266 на 2697,1 км, № 264 на 2698,0 км; белый № 265 на 2698,3 км. Створы «приём сверху» перенесены на 2698,5 км.
    На Верхнем Молочном перекате (2726,0 – 2730,0 км) выставлены дополнительные буи без №: красный на – 2728,5 км;  белый на – 2728,8 км. Белый буй № 238 перенесён на 2728,0 км. Створы «приём сверху» на 2729,7 км – сняты. Выставлены створы «приём снизу» на 2726,0 км





   На Сабуровском перекате (2735,0 - 2739,0 км) судовой ход смещен в сторону правого берега. Обставлен соответствующими буями: белыми - №№ 229, 227; красными - № 228 и дополнительным без №.  Створы «прием снизу» перенесены на 2734,3 км   

  Временно отсутствуют створы: «приём сверху» на 2721,7 км 
                                                                                                                                                  Перенесены створы:  «приём сверху» с 2675,9 на 2676,5 км; 
                                      «приём снизу»  с  2685,2 на 2685,7 км 

На 2646,4 км (Глухой перекат) выставлен дополнительный белый буй без № 

Белый  буй  № 393  переставлен  на  2574,7 км

Временно отсутствуют буи: № 368; 265
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